
綦江区 2026年6月城区环境空气质量月报
一、6月空气质量状况
2026年6月1日-6月30日，共30天，优良天数30天（其中优18天，良12天），占100%。
二氧化硫SO2平均浓度为11微克/立方米；二氧化氮NO2平均浓度为13微克/立方米；可吸入颗粒物PM10平均浓度为30微克/立方米；细颗粒物PM2.5平均浓度为18.7微克/立方米；臭氧O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为131微克/立方米；一氧化碳CO日均值的第95百分位数为0.5毫克/立方米。
2026年6月綦江区城区环境空气质量与去年同比，优良天数持平，二氧化硫平均浓度上升37.5%，二氧化氮平均浓度下降7.1%，可吸入颗粒物平均浓度下降6.2%，细颗粒物平均浓度下降13.4%，臭氧平均浓度下降11.5%，一氧化碳平均浓度下降28.6%。
2026年6月綦江区城区环境空气质量与2026年5月环比，优良天数持平，二氧化硫平均浓度上升22.2%，二氧化氮平均浓度下降7.1%，可吸入颗粒物平均浓度下降16.7%，细颗粒物平均浓度下降15.0%，臭氧平均浓度上升1.6%，一氧化碳平均浓度下降16.7%。
二、1-6月空气质量状况
2026年1月1日-6月30日，共181天，优良天数159天，占87.8%；超标22天，其中轻度污染17天，中度污染4天，重度污染1天。
二氧化硫SO2平均浓度为8微克/立方米；二氧化氮NO2平均浓度为18微克/立方米；可吸入颗粒物PM10平均浓度为47微克/立方米；细颗粒物PM2.5平均浓度为33.3微克/立方米；臭氧O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为122微克/立方米；一氧化碳CO日均值的第95百分位数为0.9毫克/立方米。
[bookmark: _GoBack]2026年1—6月綦江区城区环境空气质量与去年同期相比，优良天数增加20天（按新国标同口径比较），二氧化硫平均浓度下降11.1%，二氧化氮平均浓度下降18.2%，可吸入颗粒物平均浓度下降17.5%，细颗粒物平均浓度下降20.1%，臭氧平均浓度下降12.9%，一氧化碳平均浓度下降10.0%。
备注：按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026），PM2.5日均浓度达标限值由75微克/立方米收紧至60微克/立方米，且从2026年1月1日重新计算评价，评价结果尚需生态环境部审定，以其最终审定为准。
3、 空气质量排名情况
2026年綦江区在重庆市各区县环境空气质量排名情况
	月份
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月

	优良天数
	30
	23
	24
	19
	21
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	PM2.5浓度
	29
	23
	25
	29
	32
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	备注
	数据来源于重庆市生态环境监测中心发布的《重庆市及各区县（自治县）环境空气质量状况》，重庆市各区县空气质量排名情况。



