重庆市綦江区人民政府办公室

关于印发集中式饮用水水源保护区划分调整及撤销方案的通知

綦江府办发〔2022〕65号

各街道办事处、各镇人民政府，区政府有关部门，有关单位：

《綦江区集中式饮用水水源保护区划分调整及撤销方案》已经市政府批准同意，按照《重庆市生态环境局关于公布实施黔江区等区县（自治县）集中式饮用水水源地保护区的函》（渝环函〔2021〕566号）文件要求，现印发给你们，请认真按照集中式饮用水水源地管理要求做好相关保护工作，确保饮用水水源地水质安全。《綦江区集中式饮用水水源保护区划分调整及撤销方案》（綦江府办〔2022〕45号）即日起作废。

附件：綦江区集中式饮用水水源保护区划分调整及撤销方案

重庆市綦江区人民政府办公室

2022年10月14日

（此件公开发布）

附件

綦江区集中式饮用水水源保护区划分调整及撤销方案

一、新增17个集中式饮用水水源保护区

| 区县  （自治县） | 序号 | 水厂名称 | 水源名称 | 水源类型 | 水源所在乡镇（街道） | 保护区范围划分 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | | 二级保护区 | | 准保护区 | |
| 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 綦江区 | 1 | 照贵、两路水厂 | 西山  水库 | 水库型 | 三江街道 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / |
| 2 | 庆江供水工程 | 黄沙  水库 | 水库型 | 永城镇 | 以取水口为圆心，400米为半径，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区水域外，多年平均水位对应的高程线以下的全部水库水域。 | 二级保护区水域外，入库河流上溯3000米的汇水区域，西侧以綦江和万盛行政界线为界，但不超过分水岭。 | / | 一、二级保护区外的整个汇水区域。 |
| 3 | 复兴村水厂 | 流水岩水库 | 水库型 | 永城镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / |
| 4 | 风门村水厂 | 小桥子水库 | 水库型 | 赶水镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / |
| 5 | 骑龙水厂 | 长沟  水库 | 水库型 | 郭扶镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / |
| 6 | 高青水厂 | 狮子岩山坪塘 | 水库型 | 郭扶镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / | / | / |
| 7 | 翻身水厂 | 苦枣寺水库 | 水库型 | 郭扶镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / |
| 8 | 梅子桥村水厂 | 皇帝湾水库 | 水库型 | 郭扶镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / | / | / |
| 9 | 杨柳村、三正村水厂 | 简家河水库 | 水库型 | 郭扶镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / |
| 10 | 草坪村水厂 | 关键  水库 | 水库型 | 东溪镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / |
| 11 | 大榜村水厂 | 生期岗水库 | 水库型 | 东溪镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / | / | / |
| 12 | 农建村水厂 | 柏杨湾水库 | 水库型 | 东溪镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / |
| 13 | 坪上村饮水工程 | 石碾槽山坪塘 | 水库型 | 石角镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / | / | / |
| 14 | 龙门片区水厂 | 莲花洞水库 | 水库型 | 三角镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / |
| 15 | 古歧供水站 | 古岐水库 | 水库型 | 篆塘镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / |
| 16 | 云品村水厂 | 云品岩溪沟 | 河流型 | 永新镇 | 取水口拦水坝至上游河流源头的全部河道水域。 | 多年平均水位河道两侧边缘纵深50米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | / | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / |
| 17 | 紫荆场镇水厂 | 桦木厂溪沟 | 河流型 | 永新镇 | 取水口至上游1000米，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位河道两侧边缘纵深50米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 一级保护区水域外，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 | / | / |

二、撤销5个集中式饮用水水源地保护区

| 区县  （自治县） | 序号 | 水厂名称 | 水源  名称 | 水源  类型 | 水源所在乡镇（街道） | 保护区范围划分 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | | 二级保护区 | | 准保护区 | |
| 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 綦江区 | 1 | 文龙水厂 | 青杠榜水库 | 水库型 | 文龙  街道 | 整个水库正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过集雨区范围。 | / | 正常水位线以上（一级保护区以外），水平距离2000米区域。 | / | / |
| 2 | 新寨村饮水工程 | 隆兴桥 | 水库型 | 横山镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过集雨区范围。 | / | 正常水位线以上（一级保护区以外），水平距离2000米区域。 | / | / |
| 3 | 篆坪村饮水工程 | 沟底下 | 地下  水型 | 安稳镇 | 以取水点为圆心，半径为100米的圆形区域。 | 以取水口为圆心，半径为1000米的环形区域。 | / | / | / | / |
| 4 | 观音村饮水工程 | 观音桥闸坝 | 水库型 | 安稳镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过集雨区范围。 | / | 正常水位线以上（一级保护区以外），水平距离2000米区域。 | / | / |
| 5 | 登瀛水站 | 黑千沟水库 | 小型  水库 | 文龙  街道 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 库岸边缘纵深30米至正常水位线以上的全部陆域。 | / | / | / | / |